**Modüler Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu – Ekran Ünitesi**

1. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesi, dahili MCU işlemcisini destekleyecektir.

2. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesi 320 × 480p çözünürlüğe sahip 2,5 inç LCD ekrana sahip olacaktır.

3. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesine 2000 kişiye kadar eklemelidir.

4. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesi arama durumunu gösterecektir.

5. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesi iletişim listesinde kişi aramayı desteklemelidir.

6. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesinde işlem bildirimi görüntülenecektir.

7. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesi SIP bağlantı durumunu gösterecektir.

8. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesinde arkadan aydınlatmalı 4 fiziksel düğme bulunacaktır .

9. Modüler kapı istasyonu tuş takımı ünitesi aşağıdaki arayüzlere sahip olacaktır:

a. 2 modül bağlantı noktası

b. 4 adet fiziksel tuş: Yukarı, Aşağı, Tamam, Geri

c. 1 adet hata ayıklama bağlantı noktası

d.  8-bit DIP anahtarı

Güç kaynağı:

e. Ana üniteden 12 VDC güç girişi, maks. 2 W.

f. Diğer modüllere 12 VDC güç çıkışı.

7. Modüler kapı istasyonu ekran ünitesi, 98 × 100 × 33,7 mm (3,86 × 3,94 × 1,33 inç) boyutlarında olmalıdır

8. Modüler Kapı İstasyonu çalışma sıcaklığı: -40 ° C ile +60 ° C derece, nem oranı % 10 ile % 95 (yoğunlaşmayan) aralığında olmalıdır

9. Modüler Kapı İstasyonu IP65 koruma sınıfında olmalıdır.