**Modüler Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu - Tuş Takımı Ünitesi**

1. Modüler kapı istasyonu tuş takımı ünitesi, kör nokta tasarımını destekleyecektir.

2. Modüler kapı istasyonu tuş takımı ünitesinde tuş sesi olacaktır.

3. Modüler kapı istasyonu tuş takımı ünitesi, daire ünitesinin aranmasını destekleyecektir.

4. Modüler kapı istasyonu, 500 iç istasyona kadar bağlanacaktır.

5. Modüler kapı istasyonu tuş takımı ünitesi, şifre girilerek kapının kilidinin açılmasını sağlayacaktır.

6. Modüler kapı istasyonu tuş takımı ünitesi aşağıdaki arayüzlere sahip olacaktır:

a. 2 adet modül bağlantı noktası

b. 12 adet fiziksel tuş

c. 1 adet hata ayıklama bağlantı noktası

d.  8-bit DIP anahtarı

Güç kaynağı:

e. Ana üniteden 12 VDC güç girişi, maks. 2 W.

f. Diğer modüllere 12 VDC güç çıkışı.

7. Modüler kapı istasyonu tuş takımı ünitesi, 98 × 100 × 34,2 mm (3,86 × 3,94 × 1,33 inç) boyutlarında olmalıdır

8. Modüler Kapı İstasyonu çalışma sıcaklığı: -40 ° C ile +60 ° C derece, nem oranı % 10 ile % 95 (yoğunlaşmayan) aralığında olmalıdır

9. Modüler Kapı İstasyonu IP65 koruma sınıfında olmalıdır.