**Modüler Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu - Ana Ünite**

1. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, alt modüller için güç beslemesini destekleyecektir.

2. Modüler kapı istasyonu ana ünitesinde, kurcalamaya karşı korumayı destekleyecektir.

3. Modüler kapı istasyonu ana ünitesinde çağrı butonunun arka ışığı bulunacaktır.

4. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, sıva altı montajı ve yüzeye montajı destekleyecektir.

5. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi gece görüş özelliğine sahip olacaktır.

6. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi yerleşik bir hoparlör bulunacaktır.

7. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi isim etiketini destekleyecektir.

8. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi üzerinde iki dahili röle bulunacaktır.

9. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, alarm sensörlerinin bağlanmasını destekleyecektir.

10. Modüler kapı istasyonu ana ünitesinde balık gözü kamera bulunacaktır.

11. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, isim etiketine sah.ip olacaktır.

12. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, video kayıtlarını NVR/DVR kayıt cihazına kaydedebilecektir.

13. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, hareket algılama alarmı video kayıtlarını NVR/DVR kayıt cihazına kaydedebilecektir.

14. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, çağrı düğmesine basıldıktan sonra tetiklenen videoları NVR / DVR'a kaydedecektir.

15. Modüler kapı istasyonu ana ünitesinin canlı akış görüntüsüne, NVR / DVR aracılığıyla erişilebilecektir.

16. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, CCTV kamera izleme yazılımı aracılığıyla yönetilebilecek ve yapılandırılabilecektir.

17. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, CCTV kamera izleme yazılımı aracılığıyla uzaktan güncellenebilecek ve bakımı yapılabilecektir.

18. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, CCTV kamera izleme yazılımı ile çift yönlü iletişimi destekleyecektir

Yazılım.

19. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, CCTV kamera izleme yazılımı aracılığıyla kapının kilidini açabilecektir.

20. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, alarm mesajlarını CCTV kamera izleme yazılımına yükleyebilmelidir.

21. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi sesli uyarı özelliğini destekleyecektir.

22. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi ile kapı istasyonu, ana istasyon, izleme yazılımı ve mobil uygulama üzerinden iletişim kurulabilecektir.

.

23. Tuş takımı modülüne sahip modüler kapı istasyonu 500'e kadar daire ünitesini arayabilecektir.

24. Modüler kapı istasyonuna 7 alt ünite bağlanabilecektir.

25. Modüler kapı istasyonu, asansör kontrol ünitesi ile asansörü kontrol edebilecektir.

26. Modüler kapı istasyonu standart SIP protokolünü destekleyecektir.

27. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi üzerinde 2 MP çözünürlüklü IR kamera bulunacaktır.

28. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi üzerindeki kameranın görüş alanı yatay 180 °, dikey 96 ° olacaktır.

29. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi üzerindeki kamera, 2 tanımlı video akışı ve 2 adede kadar özel akış sunacaktır.

30. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi üzerindeki kamera H.264 görüntü sıkıştırma özelliğini destekleyecektir.

31. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi üzerindeki kamera, sabit ve değişken bit hızı kontrolünü destekleyecektir.

32. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, ses giriş / çıkışını destekleyecektir

33. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, G.711 (64 kbps) ses sıkıştırma özelliğini destekleyecektir.

34. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi, ses kalitesini arttırmak için gürültü bastırma ve yankı giderme özelliğine sahip olacaktır.

35. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi RTSP ve SIP protokollerini destekleyecektir

36 . Modüler kapı istasyonu ana ünitesi güvenlik için aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

a. Sunucudan bağımsız parola korumalı erişim.

b. İlk kez erişim için güvenli aktivasyon.

c. Başarısız oturum açma girişimlerini sınırlamak için illegal oturum açma kilidi.

37. Modüler kapı istasyonu ana ünitesi aşağıdaki arayüzlere sahip olacaktır:

a. İki Kablolu güç arayüzü

b. Alt modülleri bağlamak için 1 adet RS-485

c. Ses: 1 dahili hoparlör. 1 dahili çok yönlü mikrofon.

d. Alarm: 1 kurcalama alarmı

e. 4 adet I / O girişi

f. 1 adet hata ayıklama bağlantı noktası

g. 2 adet Röle çıkışı: 30 V, 1 A

38. Modüler Kapı İstasyonu ana ünitesi, 98 × 99,8 × 43,9 mm (3,86 × 3,93 × 1,73 inç) boyutlarında olmalıdır

39. Modüler Kapı İstasyonu çalışma sıcaklığı: -40 ° C ile +60 ° C derece, nem oranı % 10 ile % 95 (yoğunlaşmayan) aralığında olmalıdır

40. Modüler Kapı İstasyonu IP65 koruma sınıfında olmalıdır.