## **Video İnterkom Ana Yönetim İstasyonu**

* 1. Ana Yönetim İstasyonu, daire üniteleri ile iletişim kurmak üzere tasarlanmış ahize, hoparlör, kamera ve dahili mikrofona sahip konsol tipi bir ürün olacaktır.
  2. Ana Yönetim İstasyonu Linux işletim sistemi üzerinde çalışmalıdır.
  3. Ana Yönetim İstasyonu en az 7 inç 1024x600 TFT LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
  4. Ana Yönetim İstasyonu üzerinde IP kameralar tanımlanabilir ve gerektiğinde kamera canlı görüntülerine konsol üzerindeki ekrandan erişilebilir olmalıdır.
  5. Ana Yönetim İstasyonu el serbest modunu desteklemelidir
  6. Ana Yönetim İstasyonu ile daire üniteleri ve diğer ana yönetim istasyonları aranabilir olmalıdır
  7. Ana Yönetim İstasyonu uzaktan kapı açmayı desteklemelidir
  8. Ana Yönetim İstasyonu duvara montaj için uygun olmalıdır.
  9. Ana Yönetim İstasyonu üzerinde görüntülü arama için 0.3MP çözünürlüklü kamera bulunmalıdır
  10. Ana Yönetim İstasyonu, çift yönlü ses desteğine sahip olmalıdır
  11. Ana Yönetim İstasyonu birer adet dahili hoparlör ve ahize hoparlörüne ve birer adet dahili çok yönlü mikrofon ve ahize mikrofonuna sahip olmalıdır.
  12. Ana Yönetim İstasyonu kaliteli ses iletimi için gürültü bastırma ve yankı giderme özelliklerine sahip olmalıdır.
  13. Ana Yönetim İstasyonu G.711U (64kbps) ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.
  14. Ana Yönetim İstasyonu üzerinde 2 adet röle, 2 adet RS485, 4 adet alarm giriş portu bulunmalıdır.
  15. Ana Yönetim İstasyonu 802.3af PoE standardını desteklemeli ve 12VDC güç kaynağı ile beslenebilmelidir.
  16. Ana Yönetim İstasyonu güç tüketimi 10W’ı geçmemelidir.
  17. Ana Yönetim İstasyonu -10 ° C ile +55 ° C sıcaklık aralığında ve % 10 ile % 95 nem aralığında çalışabilmelidir.