**Network Kontrol Klavyesi**

1. Teklif edilecek klavyenin sisteme network üzerinden bağlanabilmesi için 1 adet Ethernet portu olmalıdır.
2. Teklif edilecek klavyenin alternatif bağlantı ara yüzü olarak RS-485, RS-422 ve RS-232 portları olmalıdır.
3. Teklif edilecek klavyenin harici bağlantılar için 1 adet USB2.0 portu olmalıdır.
4. Teklif edilecek klavye üzerinde kullanım kolaylığı için ekran bulunmalıdır.
5. Teklif edilecek klavyeye tarayıcı üzerinden erişilebileli ve konfigüre edilebilmelidir.
6. Teklif edilecek klavye PTZ kameraları yönetebilmek için 4 yönlü joystick’e sahip olmalıdır.
7. Teklif edilecek klavye ile istenildiğinde kameralardan resim çekilebilmeli ve bu resimler klavye üzerindeki USB üzerinden harici ortama alınabilmelidir.
8. Teklif edilecek klavyenin minimum 16 kullanıcı desteği olmalıdır.
9. Teklif edilecek klavyenin minimum 1000 cihaz desteği olmalıdır.
10. Teklif edilecek klavye üzerinden video wall’lar kontrol edilebilmelidir.
11. Teklif edilecek klavye -10 - +55 derece aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.
12. Teklif edilecek klavye 12VDC güç kaynağı ile beslenebilmeli ve güç tüketimi maksimum 5W olmalıdır.