**İç/Dış Mekân Duvara Montaj Ayağı Şartnamesi/ DS-1292ZJ**

1. Teklif edilecek montaj ayağı kamera ile aynı markada olmalıdır.
2. Teklif edilecek montaj ayağı Box Network Kamerasının montajına uygun olmalıdır.
3. Teklif edilecek montaj ayağının Alüminyum alaşımlı materyalden yapılmış olmalıdır.
4. Teklif edilecek montaj ayağı Pan: 360°, Tilt: -45°〜45° açı ayarı desteklemelidir.
5. Teklif edilecek montaj ayağının boyutu maksimum 70×97.1×217.9mm olmalıdır.
6. Teklif edilecek montaj ayağının ağırlığı maksimum 200 g (0.44 lb.) olmalıdır.
7. Teklif edilecek montaj ayağının maksimum yük kapasitesi 2kg olmalıdır.
8. Teklif edilecek montaj ayağı kolay kurulum özelliğine sahip olmalıdır.