**Speed Dome Montaj Ayağı Teknik Şartnamesi**

1. Teklif edilecek montaj ayağı, speed dome kameraların montajına destek olacak tasarımda olmalıdır.
2. Teklif edilecek montaj ayağı, duvar montajına uygun iç veya dış ortamda kullanabilecek özelliklere sahip olmalıdır.
3. Teklif edilecek montaj ayağı, alüminyum ve çelik alaşımlı malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Teklif edilecek montaj ayağı, su geçirmez özelliğinde olmalıdır.
5. Teklif edilecek montaj ayağının daha güvenli olması için üzerinde emniyet halatı bulunmalıdır.
6. Teklif edilecek montaj ayağı, güç adaptörü (24VAC, 3A) bağlantı kutusu olmalıdır.
7. Teklif edilecek montaj ayağı; duvar, kamera ve braketin toplam kapasitesinin 3 katından daha fazlasını destekleyebilmelidir.