**Exproof Kamera Montaj Ayağı Şartnamesi/ DS-1707ZJ-Y**

1. Teklif edilecek montaj ayağı kamera ile aynı markada olmalıdır.
2. Teklif edilecek montaj ayağı Bullet Network Kamerasının montajına uygun olmalıdır.
3. Teklif edilecek montaj ayağı SUS316L paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
4. Teklif edilecek montaj ayağının boyutu maksimum 562.5 mm × 180 mm × 309 mm (22.15" × 7.09" × 12.17" ) olmalıdır.
5. Teklif edilecek montaj ayağının ağırlığı maksimum 7.02 kg (15.48 lb.) olmalıdır.
6. Teklif edilecek montaj ayağının maksimum yük kapasitesi 50kg olmalıdır.