**Yaka Kamerası Şartnamesi DS-MH2311**

1. Teklif edilecek kamera kıyafet üzerinde kullanıma uygun, çeşitli kullanım aparatlarına sahip mobil kamera olacaktır.
2. Teklif edilecek yaka kamerası en az 1/3” CMOS sensöre sahip olmalıdır.
3. Teklif edilecek yaka kamerasının lensi yatayda minimum 129° görüş açısına sahip olmalıdır.
4. Teklif edilecek yaka kamerası en az 30MP çözünürlükte fotoğraf çekebilmeli ve en az 1080p/30fps çözünürlükte video kaydı yapabilmelidir.
5. Teklif edilecek yaka kamerasının video kayıt formatı mp4, resim kayıt formatı ise jpg olmalıdır.
6. Teklif edilecek yaka kamerası üzerinde en az 2.4” LCD ekran bulunmalıdır.
7. Teklif edilecek yaka kamerası üzerinde dâhili GPS modülü bulunmalıdır.
8. Teklif edilecek yaka kamerası üzerinde dâhili Wi-Fi modülü bulunmalıdır.
9. Teklif edilecek yaka kamerasının opsiyonel olarak 3G/4G desteği bulunmalıdır.
10. Teklif edilecek yaka kamerası mini USB 2.0 bağlantı ara yüzüne sahip olmalıdır.
11. Teklif edilecek yaka kamerasının dual akış özelliği bulunmalıdır.
12. Teklif edilecek yaka kamerası en az 3300mAh şarj edilebilir bataryaya sahip olmalı ve tam dolu iken 1080p çözünürlükte 8 saate kadar video kaydı yapabilmelidir.
13. Teklif edilecek yaka kamerası üzerinde lazer işaretçisi bulunmalıdır.
14. Teklif edilecek yaka kamerası -20 C ile +55°C sıcaklık aralığında ve maksimum 90% bağıl nem altında çalışabilmelidir.
15. Teklif edilecek yaka kamerası suya karşı en az IP67 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
16. Teklif edilecek yaka kamerasının aparatsız ağırlığı maksimum 200gr olmalıdır.
17. Teklif edilecek yaka kamerasının ölçüleri maksimum 100cmx6cmx3cm olmalıdır.
18. Teklif edilecek yaka kamerasının en az iki yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.