# Yaka Kamerası Kayıt ve Şarj Cihazı Şartnamesi - DS-MH4172I

1. Teklif edilecek cihaz taşınabilir yaka kameraları için özel tasarlanmış, Windows işletim sistemiyle çalışan, kameraları hem şarj etme hem de yedekleme fonksiyonuna sahip endüstriyel bir cihaz olacaktır.
2. Kayıt cihazının kamera yuvaları tak çalıştır tipinde olacak ve özel bir işlem gerektirmeden kameralar yuvalara oturtularak otomatik olarak şarj ve yedekleme işlemi başlatılabilecektir.
3. Kayıt cihazına en az 8 adet yaka kamerası eş zamanlı bağlanabilecektir.
4. Kayıt cihazı en az 4 core işlemciye ve 4GB RAM’e sahip olacaktır.
5. Kayıt cihazı üzerinden en az 4 adet 3.5 inç HDD yuvası bulunacaktır. Toplam 24TB’a kadar depolama alanı sunabilecektir.
6. Kayıt cihazı üzerinden en az 2 adedi USB 3.0 olmak üzere toplam 4 adet USB ara yüzüne sahip olacaktır.
7. Kayıt cihazı üzerinden en az 1’er adet HDMI ve VGA çıkışı olacaktır.
8. Kayıt cihazının en az 2 adet 100M/1000M eternet ara yüzü olacaktır.
9. Kayıt cihazının dahili hoparlörü bulunacaktır.
10. Kayıt cihazı isternildiğinde yedekleme işlemi bittikten sonra kameralar üzerindeki veriyi otomatik silebilecektir.
11. Kayıt cihazı üzerinde gömülü WEB server bulunmalı ve gerektiğinde IP adresi üzerinden kayıt cihazı ara yüzüne erişilebilmelidir.
12. Kayıt cihazı taşınabilir yapıda olmalı ve boyutları maksimum 400mmx300mmx110mm olmalıdır.
13. Kayıt cihazına bağlı kameraların durumları kayıt cihazı üzerindeki LED’ler vasıtası ile kolaylıkla takip edilebilmelidir.
14. Kayıt cihazının maksimum güç tüketimi 200W’ı geçmemelidir.