**8MP Asferikal vari fokal IR Lens Şartnamesi/ DS-1292ZJ**

1. Teklif edilecek lens 3.8-16mm zoom özelliğine sahip olmalıdır.
2. Teklif edilecek lens CS-Mount özellikli olmalıdır.
3. Teklif edilecek lensin maksimum görüntü formatı Φ9mm（1/1.8"）olmalıdır.
4. Teklif edilecek lens 0.1metre minimum obje mesafesi(M.O.D) desteklemelidir.
5. Teklif edilecek lensin P-iris özelliği olmalıdır, fokus ve zoom ayarları manuel olarak yapılabilmelidir.
6. Teklif edilecek lensin boyutu en fazla Φ55\*75mm olmalıdır.
7. Teklif edilecek lensin boyutu en fazla 237g olmalıdır.
8. Teklif edilecek lens -20 C ile +60 C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.
9. Teklif edilecek lensin yatay görüş açısı en az 99.8～27.1derece arası, dikey görüş açısı en az 74.7～20.4 derece arası, diyagonal görüş açısı en az 124.7～33.8 derece arasında olmalıdır.